**地信楼二楼部分实验室改造工程的施工做法表**

1. 施工范围内的所有装饰拆除（如内墙、天棚乳胶漆、内墙墙纸铲除、窗帘拆除等）、水电安装拆除（如砖墙体、吊顶、灯具、插座、配电箱、管线拆除等）；
2. 新开空调洞；
3. 原空调洞封堵；
4. MU15 混凝土实心砖，M5 混合砂浆，200mm厚新砌砖墙；
5. 15mm 1:3 水泥砂浆，新砌砖墙抹灰；
6. 所有内墙（包含新砌砖墙墙面）、天棚满批腻子一遍、白色乳胶漆一底两面，工程量按所有房间工程量一半暂定考虑；
7. 拆除原砖墙后地面地砖修复，干硬性水泥砂浆，规格尺寸同原地转；
8. 拆除原砖墙后踢脚修复，1∶1 水泥砂浆，规格尺寸同原踢脚；
9. 除203教室以外，其余教室更换窗帘，具体颜色样式由业主选定；
10. 施工范围内所有建筑垃圾清运及下楼、材料上楼、室内装修环境检测、保洁；
11. 电线走线槽内，明装；开关、插座明装；
12. 配电箱移位，嵌入墙内；
13. 灯具更换；
14. 空调移位；
15. 本工程所有工程量暂定，按实结算；
16. 本工程所有材料质量档次不低于招标文件中推荐材料的质量要求。

盖章单位：